GP110 PVC-Pendeltür mit verzinktem Stahlprofil

□ einflügelig

□ zweiflügelig

lichte Höhe: mm

lichte Breite: mm

Türblatt: Weich-PVC in Normalqualität

klartransparent, 7 mm stark

schraubenlose Aufhängung der Türblätter

durch obere und seitliche Führung im nahtlosen Stahlprofil

im Profil integrierter, selbstschließender Federmechanismus

mit justierbarer Mittelstellung der Türblätter

Öffnungswinkel 90° beidseitig

Mittelüberlappung ca. 100 mm

vormontiert und einbaufertig

durch vorgebohrte, verzinkte Stahlwinkel

einschließlich Befestigungsmaterial

Materialvarianten

□ Weich-PVC, 7 mm stark, kältebeständig bis -30°C

□ Weich-PVC, 7 mm stark, mit Gitternetzeinlage

□ Weich-PVC, 7 mm stark, transparent kombiniert mit farbiger Gewebeeinlage nach Farbkarte Grothaus

Befestigung (Optionen)

□ Flachprofil verzinkt 80 x H x 8 mm zur direkten Befestigung am Mauerwerk

□ umlaufende U-Zarge aus 1,5 mm Stahl verzinkt, für GK-Wand oder PU-Paneele

Wandstärke: mm

für bauseitigen Wandausschnitt

lichte Breite + 20 mm, lichte Höhe + 10 mm