GP400 Edelstahl-Pendeltür

□ einflügelig

□ zweiflügelig

lichte Höhe: mm

lichte Breite: mm

Türblatt Edelstahl geschliffen 40 mm stark

mit Schaumkern (FCKW-frei)

mit durchgehendem Fingerschutz

Fenster aus Plexiglas 400 mm rund mit Gummidichtung

selbstschließende Edelstahlbänder (1.4301)

wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung

Öffnungswinkel 90° beidseitig

Materialvarianten

□ Türblatt Stahlblech lackiert in RAL 9002, 40 mm stark mit Schaumkern (FCKW-frei)

Fenstervarianten

□ Fenster aus Plexiglas 400 x 600 mm mit Gummidichtung

□ Fenster aus VSG 400 x 600 mm mit Edelstahlrahmen

Befestigung

□ Edelstahl-Flachprofil (1.4301) 80 x H x 8 mm zur direkten Befestigung am Mauerwerk

□ umlaufende U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl (1.4301) geschliffen, Korn 240, für GK-Wand oder PU-Paneele Wandstärke: mm

für bauseitigen Wandausschnitt

lichte Breite + 20 mm, lichte Höhe + 10 mm