GP800 Holz-Pendeltür mit Edelstahlband

□ einflügelig

□ zweiflügelig

lichte Höhe: mm

lichte Breite: mm

Türblatt aus 40 mm Holz mit Beschichtung

Dekor nach Farbkarte Grothaus

Kantenbeschichtung in Edelstahloptik

Fenster aus 8 mm ESG

400 mm rund mit Edelstahlrahmen

selbstschließende Edelstahlbänder (1.4301)

wahlweise mit / ohne 90°-Arretierung

Öffnungswinkel 90° beidseitig

Fenstervarianten

□ 15 mm Acrylglas 400 mm rund

Varianten Türblatt

□ Fingerschutz aus schwarzem Gummiprofil in Türhöhe

□ Edelstahlkante für hohe Beanspruchung

Befestigung

□ Edelstahl-Montageplatten 95 x 142 x 4 mm zur direkten Befestigung am Mauerwerk

□ Edelstahl-Flachprofil (1.4301) 80 x H x 8 mm zur direkten Befestigung am Mauerwerk

□ umlaufende U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl (1.4301) geschliffen, Korn 240, für GK-Wand

Wandstärke: mm

für bauseitigen Wandausschnitt

lichte Breite + 20 mm, lichte Höhe + 10 mm